|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam opsteller |  | Safety Walk namens | **Kies een item.** |
| Functie | **Kies een item.** | Datum Safety Walk | **Klik of tik om een datum in te voeren.** |
| Vergezeld door |  | Projectnummer |  |
| Functie | **Kies een item.** | Projectlocatie |  |
| In dienst bij | **Kies een item.** | Projectmanager |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspectiepunt | JA | NEE | NB1 | Toelichting/foto | Actiehouder |
|  | Aanspreken |
|  | Hebben alle projectmedewerkers aantoonbaar een projectinstructie gehad? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de projectmedewerkers geïnstrueerd over de Time-Out procedure/kaart? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Laatste Minuut Risico Analyse |
|  | Weten de projectmedewerkers wat een LMRA procedure is? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de projectmedewerkers geïnstrueerd over de LMRA procedure? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Weten de projectmedewerkers welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Weten de projectmedewerkers wat de risico’s en beheersmaatregelen zijn van hun werkzaamheden? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn alle aanwezige middelen, apparatuur en/of gereedschappen aantoonbaar gekeurd? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Elektrische installaties  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 4.** |
|  | Is er een goedgekeurde schakel-OVA aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Weten de projectmedewerkers wat een LOTOTO (Lock-Out, Tag-Out, Try-Out) procedure is? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de kabels veilig gesteld, waardoor er geen koper in het zicht is? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Hijsen en heffen  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 5.** |
|  | Is er een goedgekeurd hijsplan/vergunning aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Hebben alle projectmedewerkers aantoonbaar een startwerkinstructie gehad betreffende het hijsen of heffen? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Heet werk  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 6.** |
|  | Worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de vergunning ‘Brandgevaarlijk Werk’? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn goedgekeurde brandblussers in voldoende mate aanwezig (zie vergunning ‘Brandgevaarlijk Werk’) en geplaatst binnen handbereik (<1 meter)? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Besloten ruimte  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 7.** |
|  | Is er een goedgekeurde OVA of een werkplan waarin de risico’s van het werken in een besloten ruimte staan beschreven? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is er fulltime een man-gat-wacht aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Beschikt de man-gat-wacht over de juiste middelen om met de projectmedewerkers te kunnen communiceren? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de projectmedewerkers op de hoogte hoe te handelen bij een calamiteit? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn goedgekeurde BHV middelen (zoals reddings- en EHBO middelen, brandblussers) in voldoende mate aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Werken op hoogte  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 8.** |
| **7.A** | Daken/vloeren | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 7.B.** |
|  | Is er, bij werkzaamheden op een dak, een vaste leuning aan de dakrand aanwezig of een harde afzetting op 2 meter vanaf de rand? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Wordt er, binnen de gevarenzone van 2 meter vanaf de dakrand, correct aangelijnd gewerkt bij de afwezigheid van een leuning? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn sparingen/vloeropeningen veilig gesteld en beloopbaar? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| **7.B** | Technische keuze hulpmiddelen | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 7.C.** |
|  | Is het toegepaste hulpmiddel de juiste technische keuze (**keuzevolgorde**: 1. Hoogwerker-2. (Rol)steiger- 3. Trap met steunbeugel) |[ ] [ ] [ ]   |  |
| **7.C** | Hoogwerker | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 7.D.** |
|  | Beschikt de bestuurder van de hoogwerker over een geldig certificaat? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Wordt er gewerkt met een aantoonbaar goedgekeurde hoogwerker? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de projectmedewerkers correct aangelijnd in de hoogwerker (volgens de richtlijn: korte lijn, laag in de bak)? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is het werkgebied rondom de hoogwerker afgezet (duidelijk en onbereikbaar) voor onbevoegden? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| **7.D** | (Rol)steiger | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 7.E.** |
|  | Wordt er gewerkt met een aantoonbaar goedgekeurde (rol)steiger (in geval van vaste steiger: steigerkaart verplicht, max. 2 weken oud)? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is het werkgebied rondom de (rol)steiger afgezet (duidelijk en onbereikbaar) voor onbevoegden? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| **7.E** | Trap met steunbeugel | [ ]  **Niet van toepassing.** |
|  | Wordt er gewerkt met een aantoonbaar goedgekeurde trap met steunbeugel? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is, in het geval van werkzaamheden in het passagiersgebied, het werkgebied van de trap afgezet (duidelijk en onbereikbaar) voor onbevoegden? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Schone werkomgeving |
|  | Is de bouwplaats schoon, stofvrij, vrij van (bouw)afval en val-/struikelgevaar? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn losse materialen afgedekt, gefixeerd of opgeruimd (o.a. voor de werkzaamheden buiten ter voorkoming van FOD)? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de sanitaire voorzieningen en/of eetgelegenheden in voldoende mate aanwezig, schoon en netjes? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Ontheffing graafverbod  | [ ]  **Niet van toepassing, ga door naar 10.** |
|  | Worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de ‘Ontheffing Graafverbod’? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  | Hangen er bij het betreden van het bouwgebied aanduidingsborden met daarop aanwijzingen en de betreffende vergunningen? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Wordt er in de startwerkinstructie aandacht besteed aan het dragen van PBM? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Worden door de projectmedewerkers de voorgeschreven PBM gedragen? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van goedgekeurde PBM? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Beperkte overlast |
|  | Is het bouwgebied zodanig afgesloten dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is het passagiersgebied rondom het bouwgebied vrij van materiaal en materieel? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn er maatregelen genomen voor de risico’s op vallende voorwerpen? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Wordt geluidsoverlast in het passagiersgebied (sloop-/bouwwerkzaamheden, radio etc.) zoveel mogelijk beperkt? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Alcohol en drugs |
|  | Wordt het rookbeleid door de projectmedewerkers opgevolgd? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | BHV-organisatie |
|  | Is er in het bouwgebied zichtbaar een alarmkaart/evacuatieplattegrond aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is er een EHBO-koffer met volledige inhoud aanwezig? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn er goedgekeurde blusmiddelen aanwezig en indien nodig binnen handbereik? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels en de nooddeuren continu ontgrendeld? |[ ] [ ] [ ]   |  |
|  | Is de BHV bekend bij de projectmedewerkers? |[ ] [ ] [ ]   |  |

Digitaal versturen aan de **PROJECTMANAGER** en in **CC naar:** **VGM\_PLuS@schiphol.nl**